# SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Följande är en lista över inställningslägesposter, fabrikens standardinställningar och restriktioner för varje post.
Beroende på maskinens specifikationer och installerad kringutrustningsenheter är det eventuellt inte möjligt att använda vissa inställningar.
Totalräkning
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Totalräkning
| - | Ja | Ja
| Jobbräkning
| - | Ja | Ja
| Maskinräkning
| - | Ja | Ja

Standardinställningar
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Standardinställningar
| Ja | Ja
| Klockjustering
|  | Ja | Ja
| Ange tidszon
| - | Ja | Ja
| Datum- och tidsinställningar
| - | Ja | Ja
| Synkronisera med Internet Time Server
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Inställning av sommar-/vintertid
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Välj inställningstyp
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Starttid
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Tid för avslutning
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Justeringstid
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Datumformat
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Tangentbordsval
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja

Listutskrift (Användare)
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Listutskrift (Användare)
| Ja | Ja
| Lista över alla användarinställningar
| - | Ja | Ja
| Testsida för skrivare
| - | Ja | Ja
| Adresslista sändning
| - | Ja | Ja
| Mapplista för dokumentarkivering
| - | Ja | Ja

Papperskassett Inställningar
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Papperskassett Inställningar
| Ja | Ja
| Automatisk växling av kassett
| Aktiverad | Ja | Ja
| Kassett 1
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum) | Ja | Ja
| Kassett 2
| Ja | Ja
| Kassett 3*1、*2
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum)*2 | Ja | Ja
Normalt, A4 (8-1/2" x 11")*3
| Kassett 4*1、*2
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum)*2 | Ja | Ja
Normalt, A4 (8-1/2" x 11")*3
| Kassett 5*3
| Normalt, A4 (8-1/2" x 11") | Ja | Ja
| Handinmatning
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum) | Ja | Ja
| Välj liknande storlekar för auto-avkänning
| Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Tum: 8-1/2" x 14" | Ja | Ja
| Registrering av egen storlek (Handinmatningsfack)
| Anpassad 1 till 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ja | Ja

*1 När ett pappersmagasin är installerat
*2 När ett högkapacitetsmagasin är installerat
*3 När ett högkapacitetsfack är installerat
Registrering av papperstyp
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Registrering av papperstyp
| - | Ja | Ja

Faxdata Ta emot/Vidarebefordra
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Faxdata Ta Emot/ Vidarebefordra*1,*2
| Ja | Ja
| Inställningar av Internetfax*1
| Ja | Ja
| Mottagningsstart
| - | Ja | Ja
| Manuell Mottagningstangent på Initialskärmen
| Aktiverad | Ja | Ja
| Vidarebefordra mottagen data
| - | Ja | Ja

*1 När en expansionssats för Internetfax är installerad.

*2 När expansionssatsen för fax är installerad

Skrivarens Tillstånd
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Skrivarens Tillstånd
| Ja | Ja
| Standardinställningar
| Ja | Ja
| Kopior
| 1 uppsättning med kopior | Ja | Ja
| Orientering
| Stående | Ja | Ja
| Standardpappersformat
| A4 (8-1/2"x11") | Ja | Ja
| Standardutmatningsfack
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Standardpapperstyp
| Vanligt papper | Ja | Ja
| Ursprungliga inställningar för upplösning
| 600 dpi (hög kvalitet) | Ja | Ja
| Inaktivera utskrift av tom sida
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Linjetjocklek
| 5 | Ja | Ja
| Dubbelsidig utskrift
| 1-sidig | Ja | Ja
| Färgläge
| Auto | Ja | Ja
| Sidor/ark utskrift
| 1 sidor/ark | Ja | Ja
| Sidanpassning
| Aktiverad | Ja | Ja
| Utmatning
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Skriv ut per enhet
| Aktiverad | Ja | Ja
| Häftningsposition
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Hålslagning
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Snabbfil
| Inaktiverad | Ja | Ja
| PCL-inställningar
| Ja | Ja
| Inställningar för PCL-symboluppsättning
| PC-8 | Ja | Ja
| PCL-typsnittsinställning
| Internt Typsnitt, 0: Courier | Ja | Ja
| PCL-radmatningskod
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ja | Ja
| Bred A4
| Inaktiverad | Ja | Ja
| PostScript-inställningar
| Ja | Ja
| Skriv ut PS-fel
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Binär behandling
| Inaktiverad | Ja | Ja

Dokumentarkiveringskontroll
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Dokumentarkiveringskontroll
| - | Ja | Ja

Kontroll USB-enhet
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Kontroll USB-enhet
| - | Ja | Ja
| Enheter identifierades
| - | Ja | Ja
| Drivrutin
| - | Ja | Ja

Inställningar För Drift
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Inställningar För Drift
| Nej | Ja
| Förstora visningsläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Knappljud
| Mellan | Nej | Ja
| Tangentljud vid beröring
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Automatisk Återställning
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Avbryt timer för automatisk återställning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställning Av Meddelandetid
| 6 sekunder | Nej | Ja
| Visa Språk Inställning
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Standardinställning För Visning
| Hemskärm | Nej | Ja
| Visa favoritmenyer som standard
| Inaktivera | Nej | Ja
| Visa åtgärdspanelen som standard.
| Aktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av arbetsprioritering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av handmatningsutskrift
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Tangentfunktionsinställning
| 0,0 sekunder | Nej | Ja
| Inaktivera automatisk tangentupprepning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Tid för att acceptera tangenttryckning med lång tryckning
| 0,5 sekunder | Nej | Ja
| Intervallinställning för dubbeltryck
| 0,5 sekunder | Nej | Ja
| Inaktivera klockjustering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera omslag/infogningar-läge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Ange tangentbordsprioritering*1
| Virtuellt tangentbord*1 | Nej | Ja
| Visa aktuell sökväg i systeminställningarna
| Aktiverad | Nej | Ja
| Aktivera länk för aktuell sökväg
| Aktiverad | Nej | Ja
| Funktion för eko-rekommendation
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Ursprunglig inställning originalräknare
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Sortera siffertangenter stigande från ovan vänster.
| Inaktiverad | Nej | Ja
| MFP Displaymönsterinställning
| Mönster 1 | Nej | Ja
| Inställning för förhandsgranskning
| Nej | Ja
| Inställning bildkontroll mottagen data*3,*4
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Standardlista/miniatyrvy
| Nej | Ja
| Mottagna data för Fax/I-Faxskärm
| Miniatyr | Nej | Ja
| Filhämtning för dokumentarkivering
| Nej | Ja
| Huvudmapp/Snabbfilsmapp
| Lista | Nej | Ja
| Anpassad mapp
| Lista | Nej | Ja
| Inställningar för fjärranvändning
| Nej | Ja
| Fjärranvändning av programvara
| Nej | Ja
| Användningsbehörighet
| Förbjudet | Nej | Ja
| Visa skärmen för lösenordsinmatning
| Visa både på datorn och maskinen | Nej | Ja
| Användning från bestämd dator
| Nej | Ja
| Användningsbehörighet
| Förbjudet | Nej | Ja
| Datorns värdnamn eller IP-adress
| - | Nej | Ja
| Visa skärmen för lösenordsinmatning
| Visa både på datorn och maskinen | Nej | Ja
| Användning av användare som har lösenord
| Nej | Ja
| Användningsbehörighet
| Förbjudet | Nej | Ja
| Visa skärmen för lösenordsinmatning
| Visa både på datorn och maskinen | Nej | Ja
| Cookie-inställningar
| Lagras ej | Nej | Ja
| Förhindra sändning samtidigt med kopiering.
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Förhindra sändning samtidigt med utskrift.
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Mallinställn. för virtuellt tangentbord
| - | Nej | Ja
| Anpassad tangentinställning*2
| Nej | Ja
| Kopiera
| Nej | Ja
| Eget 1
| Fil | Nej | Ja
| Eget 2
| Snabbfil | Nej | Ja
| Eget 3
| - | Nej | Ja
| Scanner
| Nej | Ja
| Eget 1
| Adressöversikt | Nej | Ja
| Eget 2
| Fil | Nej | Ja
| Eget 3
| Snabbfil | Nej | Ja
| Internet-fax*3
| Nej | Ja
| (Samma som scanning)
| Nej | Ja
| Faxa*4
| Nej | Ja
| (Samma som scanning)
| Nej | Ja
| USB-minnesscanning
| Nej | Ja
| Eget 1
| - | Nej | Ja
| Eget 2
| - | Nej | Ja
| Eget 3
| - | Nej | Ja
| Datainmatning*5
| Nej | Ja
| (Samma som scanning)
| Nej | Ja
| Hemskärmsinställning*2
| - | Nej | Ja
| Visningsinställning för lägesväljare
| Visa lägesväljare på skärm
| Aktiverad | Nej | Ja
| Visa lägesväljare
| Nej | Ja
| Kopiera
| Aktiverad | Nej | Ja
| Sänd bild
| Aktiverad | Nej | Ja
| Dokument-Arkivering
| Aktiverad | Nej | Ja
| Sharp OSA
| Aktiverad | Nej | Ja
| Visa lägesväljare på hemskärm
| Aktiverad | Nej | Ja

*1 När ett externt tangentbord inte är installerat. : Virtuellt tangentbord
*2 Kan inte ställas in på maskinen. Den kan endast ställas in i inställningsläget (webbversion).
*3 När en expansionssats för Internetfax är installerad
*4 När expansionssats för fax har installerats.
*5 När modulen för programintegration är installerad
Enhetsstyrning
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Enhetsstyrning
| Nej | Ja
| Inställning För Avkänning Av Originalets Storlek
| Nej | Ja
| Kombinera format för avkänning av original
| AB-1 (Tum-1) | Nej | Ja
| Avbryt avkänning vid dokumentglaset
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av dokumentmatare
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Läge för originalmatning
| Alla inaktiverade | Nej | Ja
| Inaktivering av Duplexenhet
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av storkassett*1
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av extra papperskassett*2
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av kassettinställning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av efterbehandlare*3
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av förskjutning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av häftare*3
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Justera position för sadelhäftning*4
| 0,0 mm (1/2") | Nej | Ja
| Inaktivering av hålslagning*5
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av färgläge*6
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar För Automatiskt Pappersval
| Vanligt papper | Nej | Ja
| Inställning för tandemkoppling
| Nej | Ja
| IP-adress för slavmaskin
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nej | Ja
| Inaktivering av mastermaskinläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av slavmaskinläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Automatisk växling av efterbehandlingsfack
| Aktiverad | Nej | Ja
| Detektera standard i det automatiska färgläget
| 3 | Nej | Ja
| Registreringsjustering
| - | Nej | Ja
| Optimering av en hårddisk
| - | Nej | Ja
| Rengöringsläge för utskriftsenheten
| - | Nej | Ja
| Sammanslagning av kontrollinställningar
| Nej | Ja
| Pappersvikt
| 60 till 89 g/m2 (16 till 23 lbs.) | Nej | Ja
| Listutskrift
| Ensidig | Nej | Ja
| Reducera svarta ränder
| Inaktivera | Nej | Ja
| Visa varningsmeddelande för upptäckta svarta ränder.
| Inaktivera | Nej | Ja

*1 När ett högkapacitetsfack är installerat
*2 När ett pappersmagasin är installerat
*3 När en sadelefterbehandlare eller en efterbehandlare är installerad
*4 När en sadelefterbehandlare är installerad
*5 När en hålslagningsmodul är installerad
*6 När ett färgrelaterat fel har inträffat
*7 När en sadelefterbehandlare (stor sorterare) eller efterbehandlare (stor sorterare) är installerad
Inställningar För Kopierings funktion
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Inställningar För Kopierings funktion
| Nej | Ja
| Ursprungliga statusinställningar
| Nej | Ja
| Färgläge
| Fullfärg | Nej | Ja
| Papperskassett
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Exponeringstyp
| Auto | Nej | Ja
| Återgivning
| 100% | Nej | Ja
| Dubbelsidig kopiering
| 1-sida till 1-sida | Nej | Ja
| Utmatning
| Varierar beroende på maskinens konfiguration Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Kopieringsinställningar
| Nej | Ja
| Justering av kopieexponering
| Nej | Ja
| Färgat
| 5 | Nej | Ja
| Svartvit
| 5 | Nej | Ja
| Inställning för rotation vid kopiering
| Rotation vid kopiering | Nej | Ja
| Tillägg eller ändring av förinställd återgivning
| - | Nej | Ja
| Inställning av max antal kopior
| 999 | Nej | Ja
| Grundinställning För Marginalförskjutning
| Nej | Ja
| Sida 1
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Sida 2
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Justering Av Raderingsbredd
| Nej | Ja
| Kantmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Mittmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Id-Kortkopieringsinställningar
| Nej | Ja
| Originalets format
| X: 86 mm (3–3/8"), Y: 54 mm (2–1/8") | Nej | Ja
| Anpassa till sidan
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Automatisk sadelhäftning*1
| Aktiverad | Nej | Ja
| Initialinställning för flikkopiering
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Inaktivera registrering/Radera program
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inakt. automatiskt pappersval
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställning för automatiskt val av papperskassett
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av egen bild
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under kopiering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Svartvit 600 dpi scanningsläge för dokumentmatare*2
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Svartvit snabbscanning från dokumentglaset
| Aktiverad | Nej | Ja
| Auto. återst. innan kop.jobb körs
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Färgjusteringar
| Nej | Ja
| Grundinställning Av Färgbalans
| Fabrikens standardinställning | Nej | Ja
| Automatisk färgkalibrering
| - | Nej | Ja

*1 När en sadelefterbehandlare är installerad
*2 Endast MX-4141N/MX-5141N
Skrivarinst.
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Skrivarinst.
| Nej | Ja
| STANDARDINSTÄLLNINGAR
| Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av meddelandesida
| Aktiverad | Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av testsida
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Automatisk ändring mellan A4/Letter
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Utskriftsdensitetsnivå
| Nej | Ja
| Färgat
| 3 | Nej | Ja
| Svartvit
| 3 | Nej | Ja
| Exponeringsjustering CMYK
| Alla 0 | Nej | Ja
| Handinmatningsfackets inställningar
| Nej | Ja
| Aktivera detekterad pappersstorlek i handinmatningsfacket
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Aktivera vald pappersstorlek i handinmatningsfacket
| Aktiverad | Nej | Ja
| Exkludera handinmatningsfacket från automatiskt pappersval
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Jobbkö
| Aktiverad | Nej | Ja
| Tillåt inte direktutskrift från USB-minne
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Avaktivera direktutskrift från nätverksmapp
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under utskrift
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar För Gränssnitt
| Nej | Ja
| Hexadecimalt dumpningsläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| I/O-tidsgräns
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Aktivera USB-port
| Aktiverad | Nej | Ja
| Växla USB-portemulering
| Auto | Nej | Ja
| Aktivera nätverksport
| Aktiverad | Nej | Ja
| Växling vid nätverksportemulering
| Auto | Nej | Ja
| Metod för portväxling
| Växla efter slutfört arbete | Nej | Ja
| Automatisk färgkalibrering
| - | Nej | Ja

Inställningar för bildsändn.
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Inställningar för bildsändn.
| Nej | Ja
| Inställningar För Drift
| Nej | Ja
| Standardinställningar
| Nej | Ja
| Behåll inställningarna en stund efter att scanningen har avslutats.
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Standardinställning För Visning
| E-post (fax om fax är installerad) | Nej | Ja
| Standardalternativ för adressbok
| Nej | Ja
| Använd adresser endast för sändlägen
| Aktiverad | Nej | Ja
| Visning av adressbok ges högre prioritet.
| Aktiverad | Nej | Ja
| Kategorin visas som standard
| Ingen | Nej | Ja
| Visa alla adresstyper oavsett vilket läge som visas för närvarande.
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Förstora adressbok
| Aktiverad | Nej | Ja
| Bildorientering
| Stående | Nej | Ja
| Ursprunglig inställning för upplösning
| Nej | Ja
| Scanner gemensam
| Använd den lagrade upplösningen: inaktiverad, 200 X 200 dpi | Nej | Ja
| E-post
| Använd den lagrade upplösningen: inaktiverad, 200 X 200 dpi | Nej | Ja
| Internet-fax*1
| Använd den lagrade upplösningen: inaktiverad, 200 X 100 dpi | Nej | Ja
| Faxa*2
| Använd den lagrade upplösningen: Inaktiverad, standard | Nej | Ja
| Standard exponeringsinst.
| Auto | Nej | Ja
| Standard originalbildtyp
| Text | Nej | Ja
| Skärpa
| 3 | Nej | Ja
| Kontrast
| 3 | Nej | Ja
| Skickar samma bild som sänd i fax-/I-faxläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Nästa adressknapp vid gruppsänd. måste anges
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Ljudsignal vid slutförd scanning
| Mellan | Nej | Ja
| Inaktivera växling av visningsordning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Lagringsinställning för utskrift av mottagna data
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Standardverifieringsstämpel*3
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Justering Av Raderingsbredd
| Nej | Ja
| Kantmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Mittmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Tidsangiven utmatning av mottagna data
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Aktivera/Inaktiv. inställningar
| Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av registrering
| Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination från manöverpanelen
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination av webbsida*3
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av alla programobjekt
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering/Radera program
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av brevlåda
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera destinationsregistrering med global adressökning*4
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering med hjälp av Network Scanner Tool*4
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera vidarebefordran via nätverk
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av överföring
| Nej | Ja
| Inaktivera [Sänd igen] för bildsändningsläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera val från adressbok
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera direktval
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera PC-I-faxöverföring*1
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera PC-faxöverföring*4
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Egen nummer- och namnuppsättning
| Nej | Ja
| Registrering av avsändardata
| - | Nej | Ja
| Registrering av eget namnval
| - | Nej | Ja
| Scanningsinställningar
| Nej | Ja
| Scanningsinställningar
| Nej | Ja
| Inställning av standardavsändare
| - | Nej | Ja
| Standardinställningar för färgläge
| Nej | Ja
| Scanner gemensam
| (Ingen post)
| Auto | Nej | Ja
| (Ingen post)
| Gråskala | Nej | Ja
| Inaktivera byte av svartvit inställning i autoläget
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Vanligt vid e-post
| (Ingen post)
| Auto | Nej | Ja
| (Ingen post)
| Gråskala | Nej | Ja
| Inaktivera byte av svartvit inställning i autoläget
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för ursprungligt filformat
| Scanner gemensam
| Nej | Ja
| Filtyp
| PDF | Nej | Ja
| Svart & vit
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Mellan | Nej | Ja
| Bet. svart bokstav
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Specificerade sidor per fil
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Antal sidor
| 1 | Nej | Ja
| E-post
| Nej | Ja
| Filtyp
| PDF | Nej | Ja
| Svart & vit
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Mellan | Nej | Ja
| Specificerade sidor per fil
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Antal sidor
| 1 | Nej | Ja
| Komprimeringsläge vid gruppsändning
| Nej | Ja
| Svart & vit
| MH (G3) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Mellan | Nej | Ja
| Bet. svart bokstav
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Ställ in maxstorlek för e-postbilagor (e-post)
| Obegränsad | Nej | Ja
| Maximal storlek på bifogade data (FTP/Skrivbord/Nätverksmapp)
| Obegränsad | Nej | Ja
| Bcc-inställning
| Nej | Ja
| Aktivera Bcc
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Visa Bcc-adressen i skärmen jobbstatus
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera scanningsfunktion
| Nej | Ja
| PC-scanning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställning för standardadress
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar av Internetfax*1
| Nej | Ja
| Standardinställningar
| Nej | Ja
| Autom. aktivering fr. viloläge vid utskrift
| Aktiverad | Nej | Ja
| Komprimeringsinställning
| MH (G3) | Nej | Ja
| Inställning av högtalarvolym
| Nej | Ja
| Mottagningssignal
| Mellan | Nej | Ja
| Felsignal
| Mellan | Nej | Ja
| Originalutskrift på transaktionsrapporten
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av transaktionsrapport
| Nej | Ja
| Sänder till en mottagare
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Gruppsändning
| Skriv ut alla rapporter | Nej | Ja
| Tar emot
| Skriv inte ut | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av aktivitetsrapport
| Nej | Ja
| Automatisk utskrift när minnet är fullt
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Skriv ut dagligen på angiven tid
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Brödtextutskrift Välj Utskrift
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för sändning
| Nej | Ja
| I-Fax mottagningsrapport På/Av-inställning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Begäran av I-faxmottag.rapport tidsgränsinställning
| 1 timme | Nej | Ja
| Antal återuppringningar vid mottagningsfel
| Nej | Nej | Ja
| Ställ in maxstorlek för e-postbilagor
| Obegränsad | Nej | Ja
| Inställning för rotation vid sändning
| Alla aktiverade | Nej | Ja
| Skriver ut sidnummer hos mottagaren
| Aktiverad | Nej | Ja
| Återuppringning vid upptaget
| Ring upp igen. Gånger: 2, Intervall: 3 minuter | Nej | Ja
| Återuppringning vid kommunikationsfel
| Ring upp igen. Gånger: 1, Intervall: 3 minuter | Nej | Ja
| Mottagningsinställningar
| Nej | Ja
| Inställning för automatisk mottagningsförminskning
| Aktiverad | Nej | Ja
| Inställning för 2-Sidig utskrift vid mottagning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Välj adress för vidarebefordring av data
| - | Nej | Ja
| Direkt SMTP
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Lägg till värdnamn eller IP-adress
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Värdnamn eller IP-adress
| - | Nej | Ja
| Minska utskrift av ltr-format *5
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Utskrift mottag.datum- och tid
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Minska utskrift av A3-format *5
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställning av POP3-kommunikationstidsbegränsning
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Inställning av intervallet för mottagningskontroll
| 5 min. | Nej | Ja
| Inställningar för faxutskrift
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Antal utskrifter
| - | Nej | Ja
| Häftningsinställningar
| - | Nej | Ja
| Inställn. tillåtna/förnekade e-postadresser eller domännamn
| Nej | Ja
| Inställn. tillåtna/förnekade e-postadresser eller domännamn
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja

*1 När en expansionssats för Internetfax är installerad
*2 När en expansionssats för fax har installerad.
*3 När en verifieringsstämpelenhet är installerad
*4 När nätverket är aktiverat
*5 Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.
Dok.arkiveringsinställn.
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Dok.arkiveringsinställn.
| Nej | Ja
| Standardlägets inställningar
| Delningsläge | Nej | Ja
| Inställning av sorteringsmetod
| Datum | Nej | Ja
| Inställning för administratörsbehörighet
| Nej | Ja
| Radera Fil
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Radera Mapp
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Ändra lösenord
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Radera alla snabbfiler
| Nej | Ja
| Radera nu
| - | Nej | Ja
| Radera filer vid start.
| Aktiverad | Nej | Ja
| Bildorientering
| Stående | Nej | Ja
| Standardinställningar för färgläge
| Auto | Nej | Ja
| Standard exponeringsinst.
| Auto | Nej | Ja
| Standard originalbildtyp

Text Nej Ja

| Ursprungliga inställningar för upplösning

600 X 600 dpi Nej Ja

| Inställning av komprimeringsförhållande för färgdata

Medel-komp. Nej Ja

| Ljudsignal vid slutförd scanning

Mellan Nej Ja

| Standardutmatningsfack*1

Varierar beroende på maskinens konfiguration Nej Ja

| Inaktivera text/stämpelutskrift vid återutskrift

Inaktiverad Nej Ja

| Inställningar för batchutskrift

Nej Ja

| Val av [Alla använd.] är ej tillåtet.

Aktiverad Nej Ja

| Val av [Okänd användare] är ej tillåtet.

Aktiverad Nej Ja

| Justering Av Raderingsbredd

Nej Ja

| Kantmarginal

10 mm (1/2") Nej Ja

| Mittmarginal

10 mm (1/2") Nej Ja

| Id-Kortkopieringsinställningar

Nej Ja

| Originalets format

X: 86 mm (3–3/8"), Y: 54 mm (2–1/8") Nej Ja

| Anpassa till lagringsstorleken

Inaktiverad Nej Ja

| Ställa in lagra/radera efter filutskrift

Lagra Nej Ja

| Inställning av scanning till extern minnesenhet

Nej Ja

| Standardinställningar för färgläge

Text Nej Ja

| Inställningar för ursprungligt filformat

PDF Nej Ja

| Svart & vit

MMR (G4) Nej Ja

| Färg/Gråskala

Nej Ja

| Komprimeringsförhållande

Mellan Nej Ja

| Förstärk svart text

Inaktiverad Nej Ja

| Specificerade sidor per fil

Inaktiverad Nej Ja

| Standard exponeringsinst.

Auto Nej Ja

| Standard originalbildtyp

Auto Nej Ja

| Ursprungliga inställningar för upplösning

200 X 200 dpi Nej Ja

| Inaktivera lagring på extern minnesenhet

Inaktiverad Nej Ja

| Standardinställning av PDF-format för datorbläddring

Nej Ja

| Svart & vit

Nej Ja

| Komprimeringsläge

MMR (G4) Nej Ja

| Färg/Gråskala

Nej Ja

| Komprimeringsförhållande

Mellan Nej Ja

| Kopiera

Inaktiverad Nej Ja

| Använd upplösningen vid jobbkörning

Inaktiverad Nej Ja

| Skrivare

Inaktiverad Nej Ja

| Använd upplösningen vid jobbkörning

Inaktiverad Nej Ja

| Scanner

Inaktiverad Nej Ja

| Använd upplösningen vid jobbkörning

Inaktiverad Nej Ja

| Internetfax

Inaktiverad Nej Ja

| Använd upplösningen vid jobbkörning

Inaktiverad Nej Ja

| Faxa

Inaktiverad Nej Ja

| Använd upplösningen vid jobbkörning

Inaktiverad Nej Ja

| Scanna till HDD

Inaktiverad Nej Ja

| Använd upplösningen vid jobbkörning

Inaktiverad Nej Ja

| Alternativ för dokumentutmatning

Nej Ja

| Skriv ut

Nej Ja

| Kopiera

Aktiverad Nej Ja

| Skrivare

Aktiverad Nej Ja

| Scanningssänd.

Inaktiverad Nej Ja

| Skicka Internetfax (inkl. PC-I-fax) *2

Inaktiverad Nej Ja

| Skicka fax (inkl. PC-fax)*3

Inaktiverad Nej Ja

| Scanna till HDD

Aktiverad Nej Ja

| Scanningssänd.

Nej Ja

| Kopiera

Inaktiverad Nej Ja

| Skrivare

Inaktiverad Nej Ja

| Scanningssänd.

Aktiverad Nej Ja

| Skicka Internetfax (inkl. PC-I-fax) *2

Inaktiverad Nej Ja

| Skicka fax (inkl. PC-fax)*3

Inaktiverad Nej Ja

| Scanna till HDD

Aktiverad Nej Ja

| Skicka Internetfax*2

Nej Ja

| Kopiera

Inaktiverad Nej Ja

| Skrivare

Inaktiverad Nej Ja

| Scanningssänd.

Inaktiverad Nej Ja

| Skicka I-Fax (Inklusive PC-I-Fax)

Aktiverad Nej Ja

| Sänd fax (inkl. PC-fax)

Inaktiverad Nej Ja

| Scanna till HDD

Inaktiverad Nej Ja

| Skicka fax*3

Nej Ja

| Kopiera

Inaktiverad Nej Ja

| Skrivare

Inaktiverad Nej Ja

| Scanningssänd.

Inaktiverad Nej Ja

| Skicka Internetfax (inkl. PC-I-fax) *2

Inaktiverad Nej Ja

| Skicka fax (inkl. PC-fax)

Aktiverad Nej Ja

| Scanna till HDD

Inaktiverad Nej Ja

| Automatisk radering av filinställningar

Alla Ogiltiga Nej Ja
*1 När utmatningsfacket är installerat.
*2 När en expansionssats för Internetfax är installerad.
*3 När expansionssatsen för fax är installerad.
Listutskrift (Administratör)
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Listutskrift (Administratör)
| Nej | Ja
| Lista för administratörsinställningar
| - | Nej | Ja
| Aktivitetsrapport för bildsändning
| - | Nej | Ja
| Lista för mottagning/vidarebefordran av data
| - | Nej | Ja
| Lista med webbinställningar*1
| - | Nej | Ja
| Metadata inställn.lista*2
| - | Nej | Ja

*1 När nätverket är aktiverat
*2 När modulen för programintegration är installerad
Sharp OSA-inställningar
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Sharp OSA-inställningar
| Nej | Ja
| Inställning för externt konto*1
| Nej | Ja
| Extern kontokontroll
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Aktivera autentisering med extern server
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för USB-drivrutin*2
| Nej | Ja
| Externt tangentbord
| Använd intern drivrutin | Nej | Ja
| Kort-läsare/-skrivare
| Använd intern drivrutin | Nej | Ja
| USB-minne
| Använd intern drivrutin | Nej | Ja
| Krypteringsnivå
| Ingen | Nej | Ja
| Inställningar för jobbprioritet
| - | Nej | Ja

*1 När en extern kontomodul har installerats
*2 När en extern kontomodul eller en modul för programintegration har installerats
Aktivera/Inaktiv. inställningar
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| AKTIVERA/INAKTIV. INSTÄLLNINGAR
| Nej | Ja
| Skrivarens Tillstånd
| Nej | Ja
| Inaktivera utskrift av tom sida
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Användarkontroll
| Nej | Ja
| Inaktivering av utskrift för ogiltig användare
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar För Drift
| Nej | Ja
| Avbryt timer för automatisk återställning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av arbetsprioritering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av handmatningsutskrift
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera automatisk tangentupprepning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera klockjustering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera omslag/infogningar-läge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Enhetsstyrning
| Nej | Ja
| Inaktivering av dokumentmatare
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av Duplexenhet
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av storkassett*1
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av extra papperskassett*2
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av kassettinställning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av efterbehandlare*3
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av förskjutning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av häftare*3
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av hålslagning*4
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av färgläge*5
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av mastermaskinläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivering av slavmaskinläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar För Kopierings funktion
| Nej | Ja
| Inaktivera registrering/Radera program
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inakt. automatiskt pappersval
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av egen bild
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under kopiering
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Skrivarinst.
| Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av meddelandesida
| Aktiverad | Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av testsida
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Exkludera handinmatningsfacket från automatiskt pappersval
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Avaktivera direktutskrift från USB-minne
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Avaktivera direktutskrift från nätverksmapp
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under utskrift
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för bildsändn.
| Nej | Ja
| Inaktivera växling av visningsordning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera faxgruppsändning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av registrering
| Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination från manöverpanelen
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination av webbsida*6
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering/Radera program
| Nej | Ja
| Inaktivera registrering av alla programobjekt
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av brevlåda
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera destinationsregistrering med global adressökning*6
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering med hjälp av Network Scanner Tool*6
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera vidarebefordran via nätverk*6
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av överföring
| Nej | Ja
| Inaktivera [Sänd igen] för bildsändningsläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera val från adressbok
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera direktval
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera PC-I-faxöverföring*7
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera PC-faxöverföring*8
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera scanningsfunktion
| Nej | Ja
| PC-scanning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Dok.arkiveringsinställn.
| Nej | Ja
| Inaktivera text/stämpelutskrift vid återutskrift
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för batchutskrift
| Nej | Ja
| Val av [Alla använd.] är ej tillåtet.
| Aktiverad | Nej | Ja
| Val av [Okänd användare] är ej tillåtet.
| Aktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera lagring på extern minnesenhet
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för webbläsare*9
| Nej | Ja
| Inaktivera URL-inmatning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera ytterligare redigering av favorit
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera registrering/redigering av startsida
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera utskrift från webbläsarläge
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inaktivera visning av historik
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Säkerhetsinställningar
| Nej | Ja
| Inställning för utskrift av dolt mönster
| Nej | Ja
| Inaktivera direktval
| Inaktiverad | Nej | Ja

*1 När ett högkapacitetsfack är installerat
*2 När ett pappersfack är installerat
*3 När en sadelefterbehandlare eller efterbehandlare är installerad
*4 När en hålslagningsmodul är installerad
*5 När ett färgrelaterat problem har inträffat
*6 När nätverket är aktiverat
*7 När expansionssatsen för Internetfax är installerad
*8 När expansionssatsen för fax är installerad.
*9 När expansionssatsen för webbläsning är installerad
Säkerhetskopiering
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Säkerhetskopiering
| Nej | Ja
| Lagringsbackup
| - | Nej | Ja
| Kloning av enhet
| - | Nej | Ja
| Vidarebefordra adressbok
| - | Nej | Ja

Produktnyckel
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Produktnyckel*
| Nej | Ja
| Serienummer
| - | Nej | Ja
| Typsnittssats för streckkoder
| - | Nej | Ja
| Expansionssats för Internetfax
| - | Nej | Ja
| E-post varning/status
| - | Nej | Ja
| Modul för programintegration
| - | Nej | Ja
| Kommunikationsmodul
| - | Nej | Ja
| Extern kontomodul
| - | Nej | Ja
| XPS expansionssats
| - | Nej | Ja
| Expansionssats för webbläsning
| - | Nej | Ja

* Beroende på installerad kringutrustning är det eventuellt inte möjligt att använda vissa inställningar.
Initiera och/eller lagra inställningar
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Initiera och/eller lagra inställningar
| Nej | Ja
| Återställ fabriksinställningar
| - | Nej | Ja
| Lagra aktuell konfiguration
| - | Nej | Ja
| Återställ konfiguration
| - | Nej | Ja

Tillbaka till början