# STANDARDINSTÄLLNINGAR

Om du skriver ut data i en miljö där skrivardrivrutinen inte används (dvs. om du skriver ut data med MS-DOS eller om du skriver ut data med hjälp av en dator som inte har den tillhandahållna skrivardrivrutinen installerad) anger du utskriftsvillkoren. (Funktionen ”Inaktivera utskrift av tom sida” gäller även om PCL-skrivardrivrutinen används.)
När du skriver ut med skrivardrivrutinen, prioriteras inställningarna i skrivardrivrutinen framför de villkorsstyrda inställningarna.
Inställningar

Objekt | Inställning
--- | ---
Kopior | 1–999 uppsättningar
Orientering | Stående Horisontell
Standardpappersformat | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Standardutmatningsfack | Mittfack (visas inte om en efterbehandlare är installerad) Förskjutningsfack*1 Efterbehandlare övre fack*2 Efterbehandlare nedre fack*2 Höger fack
Standardpapperstyp | Vanligt Papper, Brev, Förtryckt, Hålat, Återvinningspapper, Färgat
Ursprungliga inställningar för upplösning | 600 dpi 600 dpi (hög kvalitet) 1200 dpi
Inaktivera utskrift av tom sida | (Aktiverad) (Inaktiverad)
Linje Tjocklek*3 | 0 till 9
Dubbelsidig utskrift | 1-sidig Dubbelsidig (Bok) 2-sidig (Block)
Färgläge | Auto Svartvit
Sidor/ark utskrift*4 | N-upp 1 sidor/ark 2 sidor/ark 4 sidor/ark 8 sidor/ark
Antal sidor Från vänster till höger*5 Från höger till vänster*5 Övre vänster till höger*6 Övre vänster till nedre*6 Övre höger till vänster*6 Övre höger till nedre*6
Sidanpassning*7 | (Använd Anpassa till sidan) (Använd inte Anpassa till sidan)
Utmatning | (Använd Skriv ut per enhet) (Använd inte Skriv ut per enhet) Häftningsläge*1: Inget, en häfta på baksidan, två häftor, två häftor (uppe) (Använd hålslag)*8 (Använd inte hålslag)*8
Snabbfil | (Inaktiverad) (Aktiverad)

*1
  När en efterbehandlare är installerad
*2
  När en sadelefterbehandlare (stor sorterare) eller efterbehandlare (stor sorterare) är installerad
*3
  Inställningen används för att justera linjebredd för vektorgrafik. Förutom för CAD och andra speciella användningar finns det normalt ingen anledning att ändra denna inställning. Alla linjer skrivs ut med en bredd på 1 punkt när du väljer ”0”.
*4
  Pappersformaten som kan användas med den här funktionen är A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" och 8-1/2" x 11". (Denna funktion kan inte användas med vissa utskriftsmetoder.)
*5
  Kan väljas när 2-upp har valts.
*6
  Kan väljas när 4-upp/8-upp har valts.
*7
  Fungerar endast vid utskrift av filer med formaten PDF, JPEG och TIFF.
*8
  När en hålslagare är installerad

Tillbaka till början