# STRÖMHANTERINGSINSTÄLLNINGAR

Automatisk avstängning kan aktiveras eller inaktiveras, och Förvärmningsläget kan ställas in.
Den här funktionen minskar dina elkostnader och hjälper samtidigt till att bevara naturtillgångar samt minska föroreningar.
Inställning av förvärmningsläge
Tiden innan förvärmningsläget aktiveras kan ställas in till valfritt antal minuter mellan 1 och 120.
Förvärmningsläget aktiveras när tidsperioden har förflutit efter att utskrift är klar och inga ytterligare funktioner används. Den här funktionen minskar dina elkostnader och hjälper samtidigt till att bevara naturtillgångar samt minska föroreningar.
Välj den tid som bäst lämpar sig för de behov som finns på arbetsplatsen.
Panelskärmen kan stängas av i förvärmningsläge.
Förvärmningsläget kan inte inaktiveras.
Övergångstiden för Automatisk avstängning går inte att ändra.
Övergångstiden för Automatisk avstängning går inte att ändra.
Alternativet [Ändra övergångstid med klockslag.] är inaktiverat när den här inställningen är aktiverad.
Om Automatisk avstängning är inaktiverat, är tiden som du har ställt in här inaktiverad.
ÖVERGÅ TILL AUTOMATISKT AVSTÄNGNINGSLÄGE SÅ SNART FJÄRRJOBBET HAR SLUTFÖRTS.
Den här funktionen fungerar i läget för automatisk avstängning. När maskinen har slutfört ett utskriftsjobb från datorn eller matat ut mottagna faxdata återgår den omedelbart till läget för automatisk avstängning.
Ändra övergångstid med Klockslag
Den här funktionen styr övergången till läget för automatisk avstängning optimalt för varje tidsperiod genom att analysera maskinens användning baserat på jobbloggar från en fyraveckorsperiod.
När den här inställningen är aktiverad är alternativet [Fast övergångstid] inaktiverat.

- Kontrollinställningarna för bildöverföring ändras inte.
- Den här inställningen hör inte ihop med PÅ/AV-schema Inställning. PÅ/AV-schema Inställning har prioritet om båda är aktiverade.

- Sidorna räknas för varje pappersstorlek separat.
- När maskinens strömkälla var avstängd gjordes inget jobb under den här tiden.

Övergång till Energisparläge och läget Automatisk avstängning av ström

Mönster | Övergångstid | Utmatningar per timme i medeltal*
--- | --- | ---
Läge1 (Prioritera jobbstart1) | Efter 1 timme | 500 eller mer
Läge2 (Prioritera jobbstart2) | Efter 30 minuter | 100 till 499
Läge3 (Prioritera energisparläge1) | Efter 5 minuter | 20 till 99
Läge4 (Prioritera energisparläge2) | Efter minsta möjliga tidsperiod | Upp till 19
| Effektnivå i viloläge | Låg effekt: Maskinen går över till strömsparläge, men det tar en stund för den att återställas. Snabb aktivering: I jämförelse med Låg effekt ökar effektvärdet något, men det ger en snabbare återställning. | -

* Fabrikens standardinställning
Auto
Den här funktionen styr strömförbrukningen optimalt för varje tidsperiod genom att analyser maskinens användning baserat på jobbloggar från en viss tidsperiod.
Om maskinen inte har jobblogginformation från fyra veckor tillbaka, använder maskinen mall2 (Läge 3 (energibesparing prioritet 1) mellan 08:00 och 18:00). Härefter använder maskinen i Läge4 (Prioritera energisparläge2)
Manuell
Du kan ställa in ett mönster för varje tidsband.
Maskinen har redan en mall med tre mönster. Energisparmönstret kan läggas till i ”Originalekomönster 1 till 4”.
Tremönstermall

Mall | Mönster | Beskrivning av läge
--- | --- | ---
Mall 1 | Alla "Prioritera energisparläge2" | Maskinen arbetar hela tiden i ”Läge4 (Prioritera energisparläge2)”.
Mall 2 | 8:00-18:00 "Prioritera energisparläge 1" | Maskinen arbetar i ”Läge3 (Prioritera energisparläge1)” mellan 08:00 och 18:00 och i ”Läge4 (Prioritera energisparläge2)” övrig tid.
Mall 3 | 8:00-18:00 "Prioritera jobbstart 1" | Maskinen arbetar i ”Läge1 (Prioritera energisparläge1)” mellan 08:00 och 18:00 och i ”Läge4 (Prioritera energisparläge2)” övrig tid.

Specifika inställningar för datumdrift
Du kan konfigurera "Specifikt datum" för en dag då du vill skriva ut stora volymer eller utföra en specifik åtgärd och ange ett visst mönster för energibesparing för det datumet.

Åtgärderna för det specifika datumet kan utföras på dagen som angetts oavsett inställningen för övergångstid till automatisk avstängning (aktiverad eller inaktiverad).

Fliken "Specifikt datum"
Du kan konfigurera "Specifikt datum" för en dag då du vill skriva ut stora volymer eller utföra en specifik åtgärd och ange ett visst mönster för energibesparing för det datumet.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Datuminställning | Konfigurera datumet då du vill använda maskinen med ett visst energisparmönster. Välj en dag mellan den 1 och 31 i Varje månad eller I slutet av varje månad.
Använd energispardrift | Välj ett mönster som du vill använda för energibesparing. Ange inställningarna för energisparmönstret på fliken "Mönster".
Drift för semester | Konfigurera hur maskinen ska drivas om det förinställda, specifika datumet infaller på en ledig dag. Ställ in dagen som ledig dag på fliken "Semester".

- Om det specifika datumet som angetts sammanfaller med ett som flyttats på grund av att det är en ledig dag kommer inställningen för den föregående att ha prioritet.
- Om flera specifika datum konfigureras med samma datum kommer de att tillämpas i stigande ordning från 1 till 7 (specifika datumnummer).

Fliken "Mönster"
Konfigurera inställningarna för energisparmönstret på fliken.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Energispardrift | Välj ett visst datummönster som du vill använda.
Ändra mönsternamn | Skriv namnet på mönstret om du vill ändra namnet på ett visst datummönster.
Mönster som ska utformas | Välj ett källmönster när du skapar ett mönster med ett lagrat eller förinställt mönster.
Lägg till nytt schema. | Lägg till ett schema.

Fliken "Semester"
Ange en ledig dag. Dagen som du anger kan inte vara ett specifikt datum.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Semesterlista | Datumen och veckodagarna som du har angett som lediga dagar under de kommande två åren visas när du trycker på alternativet.
Dag i veckan | Använd det här alternativet när du vill ange en ledig dag med en veckodag.
Ange tidsperiod | Använd det här alternativet när du vill ange en ledig dag med datum. "Slutlig registrerad tid" visar när semestern som lagrats med Ange tidsperiod lagrades.

Visa meddelande för fördröjning av övergång till förvärmningsläge/Automatiskt avstängningsläge
Ange om ett meddelande ska visas 15 sekunder innan förvärmningsläget eller automatiskt avstängningsläge aktiveras.
Tillbaka till början