# FÄRGERNA SYNS INTE

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Har du utfört "Registreringsjustering"? | Be administratören utföra "Registreringsjustering". "Inställningsläge" → [Enhetsstyrning] → [Registreringsjustering] Om färgtonerna är inaktiverade, utför [Automatisk färgkalibrering] sedan du har gjort klart registreringsjusteringen. (Om färgerna inte är som de ska efter kalibreringen kan upprepad kalibrering förbättra resultaten.) "Inställningsläge" → [Skrivarinställningar] → [Automatisk färgkalibrering]

Tillbaka till början