# FILÖVERFÖRING

## Översikt

De inställningar som användes när filen lagrades med dokumentarkiveringsfunktionen lagras också och därmed kan filen överföras med dessa inställningar. Vid behov kan du även ändra överföringsinställningar för att ändra den hämtade filen.

- En fil som sparats i svartvitt eller gråskala kan inte överföras i färg.
- Ett lagrat utskriftsjobb kan inte överföras. (Om jobbet har arkiverats genom att du angett att det ska behållas i skrivardrivrutinen kan det skickas så länge RGB är valt som "RIP-format" i [Skrivarfunktioner] på fliken [Special].)

- Dessa överföringsmetoder kräver installation av motsvarande alternativ.
- Om något av följande andra lägen ingick i den sparade filen, kan filen inte sändas.
  ”Broschyrkopia”, ”Omslag/Infogning”, ”Foto-repetering”, ”Flersidig förstoring” och ”2 i 1” för kopiering.
- Om något av följande andra lägen ingick i den sparade filen, kan filen sändas, men andra funktioner kan inte utföras.
  ”Marginalförskjutning”, ”Mellanlägg OH-Film”, ”Bokkopiering”, ”Flikkopiering”, ”Stämpel”, alla poster på menyn ”Färgjustering” och ”Centrering”
- Beroende på förminsknings- eller förstoringsförhållandet som använts vid lagringen av en fil, är det inte alltid möjligt att skicka den lagrade filen med en viss upplösningsinställning. Försök i sådant fall att ändra upplösning.
  När du vill skicka en lagrad fil med Internetfax, är det dock möjligt att du inte kan överföra den trots att upplösningen ändrats.

## Drift

Följ stegen nedan när du har valt önskad fil.

- VÄLJA EN FIL FÖR HÄMTNING

Tryck på knappen [Skicka] på åtgärdspanelen.
Välj inställningar för att skicka.
Tryck på knappen [Start].
Tillbaka till början