# KOPIERA FLERA ORIGINAL PÅ VARJE BROSCHYRSIDA (BROSCHYRKOPIA 2 I 1/4 I 1)

## Översikt

Med den här funktionen kan du kopiera två eller fyra originalsidor så att de får samma storlek på en sida av en broschyrkopia.
Den här funktionen är praktisk när du behöver sortera ett minimalt antal kopior i ett snyggt häftes- eller broschyrformat.

- Följande pappersformat och arkantal kan användas för broschyrkopiorna 2 i 1 eller 4 i 1.
  Pappersformat: A3W (när en sadelefterbehandlare (stor sorterare) är installerad), A3, B4, A4R, 12"x 18" (när en sadelefterbehandlare (stor sorterare) är installerad), 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R, 8K, 16KR
  Antal häftade ark: Max. 15 ark
- Scanna originalen med första sidan först och sista sidan sist. Kopieringsordningen justeras automatiskt av maskinen.
  Åtta eller 16 originalsidor kan kopieras på ett ark. Tomma sidor produceras automatiskt vid slutet om antalet originalsidor inte kan delas med åtta.

## Drift

Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Om originalen är dubbelsidiga placerar du dem i dokumentinmatningsfacket.
Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Broschyrkopia].
Välj bindningskant.
Så här avbryter du inställningarna för häftad broschyr
Tryck på knappen [Av].
Tryck på knappen [1-sidig] eller [2-sidig] beroende på originalet.
Gå vidare till steg 6 om du inte vill ha något omslag.
Tryck på knappen [Inställning Omslag] och på [På] för att infoga ett omslag.

- Så här byter du inmatningsfack för omslaget:
Tryck på knappen [Papperskassett] för att visa skärmen för val av kassett.
Tryck på en papperskassett för omslaget på skärmen för val av kassett.
Mer information finns i VÄLJA PAPPERSKASSETT FÖR KOPIERING.
- Om du vill göra en kopia på ett omslag markerar du rutan [Kopia på omslag (Duplex)] så att visas.

Om omslaget ska användas för kopiering kan inte etikettark, OH-film eller registerpapper användas.
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Multibild] på manöverpanelen.
Tryck på knappen för den typ av ark som du vill använda för multibilden.
Bilderna roteras vid behov.
Så här avbryter du inställningarna för 2 i 1, 4 i 1:
Tryck på knappen [Av].
Välj layout.
Välj kant.
En linje kan infogas mellan sidorna på arket.
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början