# ÅTGÄRDER FÖR ALLA LÄGEN

## HÅLSLAGNINGSMODUL

Den här enheten kan installeras på en efterbehandlare eller en sadelefterbehandlare för att slå hål i papper som ska matas ut.
Slänga stansspill
Stansspill från slagna hål samlas i lådan för stansspill.
Följ bruksanvisningen för att tömma lådan.

## HÅLSLAGNINGSMODUL

- Efterbehandlaren har installerats
- Efterbehandlare (stor sorterare) har installerats
- Sadelefterbehandlaren har installerats
- Sadelefterbehandlare (stor sorterare) har installerats

Efterbehandlaren har installerats
<Sammanlagt 4 steg>
Öppna luckan.
Ta tag i lådans handtag, dra ut lådan försiktigt och släng stansspillet.
Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.
Skjut försiktigt in lådan igen.
Stäng luckan.
Efterbehandlare (stor sorterare) har installerats
<Sammanlagt 4 steg>
Öppna framluckan på hålslagningsmodulen.
Dra ut lådan för stansspill och släng stansspillet.
Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.
Sätt tillbaka lådan för stansspill.
Om du inte sätter tillbaka lådan för stansspill på rätt sätt kan du inte använda hålslagningsfunktionen.
Stäng framluckan på hålslagningsmodulen.
Sadelefterbehandlaren har installerats
<Sammanlagt 4 steg>
Öppna framluckan.
Dra ut lådan för stansspill och släng stansspillet.
Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.
Sätt tillbaka lådan för stansspill.
Stäng framluckan.
Sadelefterbehandlare (stor sorterare) har installerats
<Sammanlagt 4 steg>
Öppna framluckan på hålslagningsmodulen.
Dra ut lådan för stansspill och släng stansspillet.
Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.
Sätt tillbaka lådan för stansspill.
Om du inte sätter tillbaka lådan för stansspill på rätt sätt kan du inte använda hålslagningsfunktionen.
Stäng framluckan på hålslagningsmodulen.
Tillbaka till början