================================================================== 
 
            VIKTIGT-FIL FÖR SHARP:s SKRIVARDRIVRUTIN 
 
================================================================== 

Tack för att du köpt vår produkt. Detta dokument 
innehåller information om viktiga frågor som måste gås igenom 
innan du installerar skrivardrivrutinen. Läs detta dokument noga 
innan du fortsätter med installationen. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                       Kompatibla modeller 
 
----------------------------------------------------------------- 

README-filen gäller följande modeller. 

SHARP MX-1800N/2300N/2700N/2300G/2700G/3500N/3501N/4500N/4501N/ 
         5500N/6200N/7000N/6201N/7001N 

----------------------------------------------------------------- 
 
                    Kompatibla operativsystem 
 
----------------------------------------------------------------- 

Drivrutinen PCL5c:     Microsoft Windows 98 
                       Microsoft Windows Me 
                       Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senare) 
                       Microsoft Windows 2000 
                       Microsoft Windows XP 
                       Microsoft Windows Server 2003 

Drivrutinen PCL6:      Microsoft Windows 98 
                       Microsoft Windows Me 
                       Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senare) 
                       Microsoft Windows 2000 
                       Microsoft Windows XP 
                       Microsoft Windows Server 2003 

Drivrutinen PS:        Microsoft Windows 98 
                       Microsoft Windows Me 
                       Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senare) 
                       Microsoft Windows 2000 
                       Microsoft Windows XP 
                       Microsoft Windows Server 2003 

Drivrutinen PS PPD:    Microsoft Windows 98 
                       Microsoft Windows Me 
                       Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senare) 
                       Microsoft Windows 2000 
                       Microsoft Windows XP 
                       Microsoft Windows Server 2003 

*Programvaran som är kompatibel med Windows NT4.0 följer inte 
 med på denna cd-romskiva. 
 Ladda ner programvaran från Sharps webbplats och installera den 
 på datorn. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tips 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Om du uppgraderar skrivardrivrutinen, var noga att installera 
  den nya versionen av skrivardrivrutinen efter att du tar bort 
  den äldre versionen. Annars kan den nya versionen av 
  drivrutinen hindra den äldre versionen från att fungera. 

- Så långt det är möjligt, skall du försöka använda den senaste 
  versionen av de program som stöder vart och ett av 
  operativsystemen. 
  Ett dokument som har skapats med en gammal version av ett 
  program, kanske inte skrivs ut korrekt vid utskrift från en 
  senare version av programmet. Om detta inträffar, skall du 
  försöka att spara dokumentet med den nya versionen och därefter 
  skriva ut det. 

- Utskrifter på vissa skrivare som inte skriver ut normalt kan 
  förbättras om du använder andra typer av skrivardrivrutiner. 
  Skrivardrivrutinerna har följande egenskaper: 
  - Skrivardrivrutinen PCL 
      Ger snabba utskrifter. 
  - Skrivardrivrutinen PostScript 
      Ger bra återgivning av bilder, inklusive fin grafik. 
  - Skrivardrivrutinen PostScript PPD 
      Vissa program kan endast skriva ut normalt med drivrutinen 
      PPD. 

- När du använder ett Novell-nätverk och en tom sida skrivs ut 
  efter att utskriften är klar, inaktiverar du inställningen 
  [Blankettmatning efter jobb] i inställningarna för nätverk i 
  klientdatorns program. 

- När du skriver ut ett dokument som skapats på olika datorer, 
  kanske inte datorn som du använder känner av teckensnitten som 
  du använder i dokumentet. 
  Om du fortfarande skriver ut dokumentet kan vissa utskrivna 
  dokument skilja sig något från det ursprungliga dokumentet 
  (när du skriver ut från den första datorn). 
  I detta fall måste du registrera de teckensnitt du använder 
  i dokumentet på den dator du använder. 

- Om du inte kan läsa tecknen kan du ändra inställningen 
  "Fontkälla:" på fliken "Special" i dialogrutan "Fonter". Då 
  kanske utskriften förbättras. 

- Placeringen, storleken och färgen för ett vattenmärke som 
  visas vid en förhandsgranskning av vattenstämpel (på vänster 
  sida under fliken "Vattenmärke") på skärmen för drivrutinens 
  egenskaper, kan skilja sig från det verkliga 
  utskriftsresultatet. Använd endast förhandsgranskningen som en 
  allmän vägledning. 

- Kan det hända att den visade "sidsiffran" i utskriftskön inte 
  uppräknas automatiskt. Du kan trycka på tangenten F5 för 
  att uppdatera den siffra som visas. 

- Om "N-upp utskrift" har markerats i fliken "Allmänna" 
  när en vattenstämpel är vald, visas en bild (pappersbilden 
  i det övre vänstra hörnet i flikarna "Allmänna", "Papper", 
  "Special", "Jobbhantering" och "Färg") som indikerar att 
  en vattenstämpel skrivs ut på pappret. Bilden markerar 
  bara att en vattenstämpel har valts, den visar inte 
  utskriftsresultatet. En vattenstämpel skrivs ut på varje 
  sida i dokumentet. Om till exempel ett flersidigt dokument 
  skrivs ut med 2-upp utskrift, skrivs två vattenstämplar ut 
  på varje pappersark. 

- Om skrivardrivrutinens språk som används skiljer sig från 
  operativsystemets språk, kan det hända att "Vattenstämpel" 
  inte alltid skrivs ut korrekt. 

- Om du använder SC-Print2005 måste Internet Explorer 4 SP2 eller 
  senare installeras. 

- Om du vill skifta användare under SC-Print2005 måste 
  datorn startas om 

----------------------------------------------------------------- 
 
                    Om drivrutinen PCL5c/PCL6 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Om du skriver ut PDF-dokument med Adobe Acrobat 4.0 kan ibland 
  en mycket stor skrivarfil skapas, vilket gör att dokumentet 
  skrivs ut fel. I så fall bör du uppgradera till Acrobat 
  version 4.05, vilket kan erhållas som gratis uppgradering från 
  Adobe. 

- När du använder drivrutinen Windows PCL med vissa program 
  såsom Adobe Freehand, kanske inte vattenstämplar skrivs ut om 
  du måste ställa in vattenstämpeln i skrivardrivrutinen. 

- Det kan ta lång tid att skriva ut ett originaldokument som 
  innehåller en stor mängd grafikdata från ett ritningsprogram. 
  Problemet kan lösas genom följande åtgärder. Öppna skrivarens 
  dialogruta med egenskaper och ändra "Grafikläge:" till 
  "Raster" på fliken "Special" i skrivardrivrutinen. 

- När du skriver ut en bild från ett program som Microsoft 
  Paint, eller Microsoft Word, kan bilddata visas under den 
  utskrivna bilden. 
  Detta kanske kan lösas genom att ändra grafikläge till 
  "Raster" på fliken "Special" i Skrivarens egenskaper i 
  dialogrutan Skriv ut. 

- När du skriver ut från Netscape Navigator kanske inte bilden 
  för titeln eller index skrivs ut.  Du kanske kan lösa detta 
  genom att ändra grafikläge på fliken "Special" till "Raster" 
  under skrivaregenskaper i dialogrutan Skriv ut. 

- I vissa program som Lotus Approach, om du väljer "Laddade 
  fonter" som "Fontkälla:" och väljer "Ladda som BitMap-font" 
  under "Läget TrueType:" i dialogrutan "Fonter..." kan 
  förminskade tecken skrivas ut. I så fall bör du använda 
  minnesresidenta teckensnitt eller välja "Ladda ner som 
  TrueType" under "Läget TrueType:". 

- När du skriver ut från Adobe Acrobat, kan du uppleva att 
  oläsliga tecken skrivs ut. Problemet kan åtgärdas genom att 
  utföra följande åtgärder. Öppna skrivaregenskaperna i 
  dialogrutan Skriv ut och ändra "Grafikläge:" till "Raster" på 
  fliken "Special". Sedan ska du trycka på knappen "Fonter..." 
  på fliken "Special" Och välja "Laddade fonter" som 
  "Fontkälla:" och välja "Ladda som BitMap-font" för "Läget 
  TrueType:". 

- När tecknen överlappar varandra eller när de streckade 
  linjerna ändras till heldragna linjer under utskrift, kan du 
  lösa problemet genom att utföra följande åtgärder. 

     -Öppna skrivaregenskaper och välj fliken "Special". 
     -Välj 300dpi under "Upplösningsinställning:". 

- Om linjerna i grafikområdet inte skrivs ut, välj 
  inställningen "Sidanpassning" i "Zoominställningar".
- Om du ställer in en vattenstämpel som är större än 
  utskriftsområdet skrivs inte vattenstämpeln ut korrekt. Ändra 
  storleken på vattenstämpeln så att den passar i 
  utskriftsområdet. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                        Om drivrutinen PS 
 
----------------------------------------------------------------- 

- När du skriver ut med Acrobat ska du kryssa för rutan 
  "PS-genomkörning". 

- Adobe PostScript använder kantdefinitionerna "LongEdge" / 
  "ShortEdge" för papprets riktning. 
  Vår PS3-drivrutin använder "Bok" / "Block" som "bildriktning" 
  för att ge en enkelt och lättförståeligt användargränssnitt. 
  Vissa Adobe-program såsom AcrobatReader informerar drivrutinen 
  om att dokumentet är i stående format även om bilderna är i 
  liggande format, vilket medför att drivrutinens huvudsida visar 
  sidriktningen felaktigt i sidikonerna under "Ofta använda 
  inställningar". 
  Som ett resultat av denna förväxling i programmet, kan det hända 
  att drivrutinen vänder kanten (bok/block) för dokument i 
  liggande format. Om detta inträffar kan du ställa in 
  PS3-drivrutinen till motsatt riktning så att dokumentet skrivs 
  ut korrekt. 

- Om du försöker skriva ut med "N-upp", "Sidanpassning" eller 
  "PS-genomkörning" med drivrutinen PS3 i Windows9x, kan 
  färgskalan vara fel. 

- I vissa program som Adobe Photoshop eller Corel Draw, kanske 
  vissa extrafunktioner i Windows PS-drivrutin, som 
  "Vattenstämpel", "N-upp utskr." eller "Annat papper" inte 
  fungerar ordentligt. Du kan eventuellt lösa problemet genom 
  att använda skrivardrivrutinen PCL. 

- Om utskriften avbryts när du använder skrivardrivrutinen PS 
  kan tomma ark matas ut. 

- När du skriver ut med hämtade teckensnitt genom att använda 
  funktionen "Hämta som TrueType (Typ 42)", kan ett fel 
  inträffa. Om du ställer in "Läge för fontnerladdning:" till 
  "Hämta som bitmapp   (Typ 3)" vid "Fonter..." på fliken 
  "Special" kan utskriften förbättras. 

- Vid utskrift av överlappande objekt (framförallt svarta och 
  objekt med färg) kan den utskrivna färgen på kanten skilja 
  sig från färgen som visas på datorskärmen. 
  Detta problem kan lösas på följande sätt: Öppna 
  skrivaregenskaperna i dialogrutan och ändra sedan "Bildtyp" 
  under fliken "Färg" till "Eget". Tryck på knappen 
  "Avancerad färg..." under fliken "Färg och välj sedan "4 färger" 
  för "Neutral grå:" och avmarkera "Svart övertryck". 

----------------------------------------------------------------- 
 
                      Om drivrutinen PS PPD 
 
----------------------------------------------------------------- 

- När du installerar drivrutinen PPD på Windows NT 4.0, kräver 
  cd-skivan för Windows NT 4.0 att andra filer som krävs, som 
  PSCRIPT.DLL, finns i mappen i386 på cd-skivan. 

- Om du använder funktionen [Redigera tabell] på fliken 
  [Teckensnitt] i skrivarens egenskaper bör du inte trycka på 
  knappen [Ändra riktning på tidigare arrangerat värde] i listan 
  med ersättningsteckensnitt. Utskriftshastigheten blir 
  långsammare och drivrutinen hanterar alla teckensnitt som 
  programteckensnitt. Om du vill ändra tillbaka till den 
  tidigare inställningen ska du köra filen "PFMSetup.exe" igen. 

- Använd följande utskriftsmetod när du skriver ut från 
  PageMaker (metoden beskrivs också i Viktigt-filen för 
  PageMaker. 
  - När du öppnar dialogrutan Skriv ut genom att gå till [Arkiv] 
    och välja  [Skriv ut] från menyraden kan du trycka på Alt för 
    att öppna [dialogrutan Skriv ut]. 

- Om du använder skrivardrivrutinen PPD med Windows NT 4.0 kan 
  du inte använda funktionen Sidor per ark (Layoutfunktionen). 

- När du skriver ut med vattenstämplar skrivs vattenstämpeln ut 
  med orienteringen [Stående], oberoende av 
  skrivarinställningen. 

- Om du använder Sidor per ark och en häftningsfunktion, kanske 
  inte skrivaren häftar papperen på rätt plats. Om du väljer 
  position för häftning ska du använda drivrutinerna PCL5c, 
  PCL6, eller PS men inte PPD-drivrutinerna. 

- Korrekt häftning eller hålslagning beror på papperats format 
  eller riktning. 

- Om häftning eller hålslagning används i duplexläge, måste du 
  kanske välja möjligheten "Vänd längs kortsidan". 

----------------------------------------------------------------- 
 
                   Om funktionen Formulär 
 
----------------------------------------------------------------- 

- När du registrerar formulärdata för formuläret bör du 
  endast skriva ut en sida. 

- När du skriver ut ett formulär bör du skriva ut dokumentet 
  med samma skrivarinställning som du skapade formulärdatan för 
  formuläret med. 

----------------------------------------------------------------- 
 
             Om begränsningar för särskilda program 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Vissa bildutskriftsproblem, som när PhotoShop skriver ut en 
  bild som överskrider skrivarens marginaler, vilket leder till 
  fler utskrivna sidor eller en blå skärm, kan eventuellt lösas 
  genom att förminska bildens storlek så att den passar 
  pappersstorleken. 

- Om du har installerat Microsoft Publisher kan skrivarens 
  konfigurationsinställningar ibland återgå till sina 
  standardvärden. 

- När du skriver ut från Adobe Acrobat Reader, kan du uppleva 
  att oläsliga tecken skrivs ut. Problemet kan lösas genom att 
  utföra följande åtgärder. Öppna skrivarens egenskaper i 
  dialogrutan Skriv ut och klicka på knappen "Fonter..." på 
  fliken "Special" och välj "Laddade fonter" under "Fontkälla:". 

- Om ett skrivarfel inträffar med Microsoft binder, kan du lösa 
  problemet genom att utföra följande åtgärder. 
  - Inaktivera funktionen [Skriv ut Binder-dokument som enstaka 
    jobb] under [Alternativ för Binder-dokument]. 
  - Ändra alla skrivarens inställningar till sina 
    standardvärden. 

- Om du avbryter en utskrift när ett varningsmeddelande visas 
  under utskriften i vissa program som Microsoft Word 2000, 
  kanske inte utskriften avbryts ordentligt. 

- Om utskriftsinställningen för Wordpad ändras bör du gå till 
  Skrivarens egenskaper genom att klicka på [Egenskaper] för 
  skrivaren i dialogrutan [Utskriftsformat]. 
  Utskriftsinställningen från [Egenskaper] i dialogrutan [Skriv 
  ut] är ibland inte tillämplig. 

- Om du redigerar flera dokument i Microsoft Word 2000 eller senare och 
  öppnar fönstret för drivrutinens egenskaper för att ändra 
  utskriftsinställningarna för ett dokument, kan det hända att 
  utskriftsinställningarna även ändras för andra dokument. Om 
  detta inträffar skall du återställa utskriftsinställningarna 
  före utskrift av varje enskilt dokument. 

- Om ett dokument skrivs ut med ett stort teckensnitt i Microsoft Word 
  och andra program, kan det hända att programmet stängs av. 
  Teckensnitt som är större än 300 punkter kan ställas in för 
  Microsoft Word; använd dock inte ett teckensnitt som är större än ca. 
  300 punkter för utskrift. När du använder ett stort 
  teckensnitt för ett dokument, rekommenderar vi att du ofta 
  sparar dokumentet. 

- Det kan hända att vissa engelska teckensnitt inte skrivs ut 
  korrekt från WordPad. Om detta inträffar skall du använda ett 
  annat ordbehandlingsprogram (Microsoft Word, etc.). 

- I WordPad kan det hända att utskriften blir felaktig, om du 
  specificerar ett sidomfång som startar från den andra sidan. 
  Om detta inträffar skall du välja "Alla" för de sidor som skall 
  skrivas ut. 

- När "Färgläge" är inställt på [Automatisk] på fliken [Färg] i 
  skrivardrivrutinen 
  Även om utskriften är i svartvitt, kommer följande typer av 
  utskriftsjobb att räknas som 4-färg (Y (Gul), M (Magenta), 
  C (Cyan) och Bk (Svart)). Om du vill att de alltid ska räknas som 
  svartvita jobb ska du välja [Svartvit]. 
  - När data skapas som färgdata. 
  - När programmet behandlar data som färgdata, trots att det gäller 
    svartvita data. 
  - När en bild täcks av en svartvit bild. 

- Vissa funktioner går kanske inte att använda när du använder 
  Internet Explorer med "Skyddat Läge". Detta problem kan lösas 
  genom att ändra "Aktivera Skyddat Läge" under fliken "Säkerhet" till 
  "Av" under menyn "Verktyg"-"Internet-alternativ" i Internet Explorer. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Denna programvara är delvis baserad på arbete utfört av 
Independent JPEG Group. 

Den här produkten inkluderar programvara som har utvecklats av 
OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/) 
Denna produkt innehåller ett krypteringsprogram som är skrivet av 
Eric Young (eay@cryptosoft.com). 

----------------------------------------------------------------- 
 
SHARP Corporation garanterar inte att informationen i detta 
dokument eller i programmet (SHARP:s skrivardrivrutin) som 
medföljer detta dokument, stämmer om den används i annat syfte 
än det som anges. 
 
----------------------------------------------------------------- 

Microsoft, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör 
Microsoft Corporation i USA och Internationellt. 
Windows är en förkortning av operativsystemet Microsoft Windows. 

Alla andra företagsnamn och produktnamn är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör respektive företag. 

----------------------------------------------------------------- 
                    Copyright (C) 2005-2007 SHARP Corporation 

