# SCANNA ORIGINAL I OLIKA FORMAT(BLANDADE ORIGINALFORMAT)

## Översikt

Det går att scanna original i olika format samtidigt med hjälp av den automatiska dokumentmataren, t.ex. kan original i B4-format (8-1/2" × 14") och original i A3-format (11" × 17") blandas.
När originalen scannas identifierar maskinen automatiskt originalens format.
Den här funktionen kan endast användas med den kombination av originalstorlekar som visas nedan.

- A3 och B4, A3 och B5, B4 och A4, och A4 och B5
- A4R och B5, B4 och A4R, B4 och A5, och B5 och A5
- 11" x 17" och 8-1/2" x 14", 11" x 17" och 8-1/2" x 13", och 11" x 17" och 5-1/2" x 8-1/2"

- När Blandade originalformat har valts kan du inte ange ett originalscanningsformat.
- När originalscanningsformatet har valts kan du inte ange Blandade originalformat.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om ”AB-3” har valts i [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inställning för identifiering av originalformat] i ”Inställningsläge (administratör)”.

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   För in originalen med hörnen noga inpassade i det bortre vänstra hörnet på dokumentinmatningsfacket.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Blandade originalformat]

   En bock visas på ikonen.
   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

4. Sätt ”Original” till ”Auto” för original med blandad storlek.

   ###### Så här ångrar du inställningen blandade originalformat:

   Tryck på knappen [Blandade originalformat] för att avmarkera kryssrutan.

5. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.

Tillbaka till början