# INSTÄLLNINGAR FÖR EXTERNA PROGRAM

## Inställningar för standardprogram

Standardprograminställningarna kan läggas till och kontrolleras.

### Lägga till eller redigera standardprogram

Tryck på knappen [Lägg till] för att visa registreringsskärmen för standardprogram. Du kan registrera upp till 16 nätverksmappar.
Tryck på ett namn på ett standardprogram för att visa registreringsskärmen för motsvarande standardprogram. I det här läget kan du redigera det.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Programnamn | Ange ett programnamn.
Adress för programanvändargränssnitt | Ställ in en IP-adress för programmet eller ett nätverksnamn för att kontrollera maskinens UI.
Tidsgräns | Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 20 sekunder.
Namn på inbäddat program | Den inbäddade programnamn visas.
Expansionsplattform | Ställ in detta alternativ för att använda expansionsplattformen.
Använd proxyserver | Ställ in detta alternativ för att använda proxyservern.
Datastorlek | Ställ in applikationens skärmstorlek i X- och Y-koordinater.
Visningsstil | Ställ in applikationens skärm.
Använd egen ikon* | Välj huruvida egen ikon används.
Filnamn* | Rapporter filnamn.
Välj fil* | Skriv in filnamnet.

* Dessa funktioner kan ställas in endast på webbsidan.

### Radera standardprogram

Radera ett valt standardprogram genom att ställa in kryssrutan för standardprogram på och trycka på knappen [Radera].

## Programinställningar för externa konton

Ett program för externa konton kan läggas till och kontrolleras.
Ställ in servernamnet där du har installerat programmet för externa konton.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Extern kontokontroll | Anger om totalräkningsfunktionen ska aktiveras med ett externt bokföringsprogram eller inte. Vid aktivering ska alltid programnamnet eller webbtjänstadressen anges.
Ställ in autentiseringsserver (server 1) | Om servern har ställts in väljs det externa autentiseringsläget. Åtkomst till MFP-enheten hanteras med programmet som du ställer in på denna sida. Vid aktivering anges alltid programnamn, UI-adress för programmet eller webbtjänstadressen för server 1. Om de inte anges väljs det fullständiga läget.
Server 1–4 | Välj en server för att aktivera den.
Programnamn | Ange ett programnamn.
Adress för programanvändargränssnitt | Ange URL för inloggningsskärmen som ska användas för första åtkomst när maskinen startas.
Adress för webbtjänst | Ange URL för servern eller datorn som skickar kommandon och händelser med XML/SOAP-protokollet.
Tidsgräns | Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 20 sekunder.
Utökad plattform | Ställ in detta alternativ för att använda expansionsplattformen.
Använd proxyserver | Ställ in detta alternativ för att använda proxyservern.
Datastorlek | Ställ in applikationens skärmstorlek i X- och Y-koordinater.
Visningsstil | Ställ in applikationens skärm.
Cache-användarinformation | Välj cache period av användarinformation när offline-läget är aktiverat.
E-postadress | Ange adressen till vilken ett meddelande via e-post skickas när en ansökan anslutningsfel uppstår.
Meddelandetext | Ange kroppen meddelandet som visas i e-postmeddelandet för anslutningsfel.

## Inställningar för inbäddat program

Lagra och hantera "Inbäddad program" som är installerade i maskinen.

### Installera inbäddad program

När du trycker på knappen [Lägg till], visas registreringsskärmen. Upp till 16 alternativ kan installeras.

- När du installerar från manöverpanelen på maskinen, är filerna i USB-minnet anslutas till maskinen installerad. När du installerar från webbsidan, är filerna i datorn installeras.
- Den maximala del av hårddisken som program kan använda är 2 GB. Om tidigare installerade program använder redan 2 GB område, kan en ny ansökan inte installeras.

### Affär inbäddad program

Genom att lagra en redan installerad inbäddad program i "standardprogram", kan programmet användas. Markera kryssrutan programmets namn och tryck på [Lägg till standardprogram].

### Radera inbäddad program

Tryck på ett program i listan för att visa information om denna standardprogram. Efter kontroll av informationen, radera standardprogram med [Radera].

## Hämtningsinställningar

När den kopplas till ett externt program, kan du lagra och hantera adresser för att använda en tjänst som använder en pollingfunktion.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Server 1 - Server 2 | Ställ att möjliggöra för varje av servrarna.
Hämtningsadress | Ange webbadressen för servern eller datorn att maskinen kommer att hämta.
Kontrollera intervall | Ange kontrollintervall för servern. Standardinställningen är 1 minut.
Tidsgräns | Ställ in tidsgräns-tiden. Standardinställningen är 20 sekunder.
Använd proxyserver | Komma åt nätverket via en proxyserver.

Tillbaka till toppen