# TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM

## Översikt

I det här läget slås strömmen till manöverpanelen och fixeringsenheten av så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläge.
Timern för automatisk avstängning av ström aktiveras om den inställda tiden löper ut under väntestatus utan att ett jobb utförs.
Jämfört med förvärmningsläget sparar det här läget mycket mer energi, men uppstartstiden är längre.
Knappen [Energisparläge] blinkar när maskinens timer för automatisk avstängning av ström är aktiverad.
Automatisk timer för avstängning av ström aktiveras även när du trycker på knappen [Energisparläge] när den inte lyser.
Det här läget avslutas när utskriftsdata tas emot eller om du trycker på knappen [Viloläge] när den blinkar.

Tillbaka till toppen