# DOKUMENTGLAS

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs i steg hur du lägger originalet på dokumentglaset.

- Stäng den automatiska dokumentmataren långsamt. Den automatiska dokumentmataren kan skadas om den stängs för snabbt.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du stänger den automatiska dokumentmataren.

### Högsta tillåtna originalformat

Standardformat |
297 mm (höjd) × 420 mm (bredd) 11" (höjd) × 17" (bredd)
Icke-standardformat |
297 mm (höjd) × 432 mm (bredd) 11-5/8" (höjd) × 17" (bredd)

Nedan förklaras vilket läge som ska användas om originalet inte har standardformat.

- Kopiera: ”MATA IN INSTÄL. FORMAT DIREKT”
- SÄND BILD: ”ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN”

## Drift

1. #### Öppna den automatiska dokumentmataren.

2. #### Lägg i originalet

   Lägg i originalet med utskriftssidan nedåt.
   Passa in originalets övre vänstra hörn med dokumentglasets vänstra bakre hörn (vid märkets spets ).

   Om du lägger ett original av icke-standardformat på dokumentglaset har maskinen lättare för att känna av formatet om du lägger ett tomt A4- (8-1/2" × 11") eller B5-ark (5-1/2" × 8-1/2") eller annat papper av standardstorlek ovanpå originalet.

3. #### Stäng den automatiska dokumentmataren.

   Om den automatiska dokumentmataren lämnas öppen, kommer delarna utanför originalet att kopieras med svart, vilket leder till onödigt hög tonerförbrukning.

Tillbaka till början