# ANGE SCANNINGSUPPLÖSNING

## Översikt

Du kan ange upplösningsinställningen.
För vanliga textoriginal får du en tillräckligt läsbar bild vid en upplösning på 200 × 200 dpi.
För foton och illustrationer ger en hög upplösning (600 × 600 dpi osv.) en skarp bild.
En högre upplösning leder dock till en större fil och om filen blir alltför stor är överföring inte möjligt. Om så är fallet kan du reducera antalet scannade sidor eller vidta andra åtgärder för att minska filens storlek. Om du använder Förbättrad komprimering (kompakt PDF-alternativ) kan du komprimera färgdata.
Information om hur du ändrar antalet sidor per fil finns i ”I SCANNINGS- OCH DATAINMATNINGSLÄGENA”. Information om hur du ändrar sändningsstorleken för data finns i ”ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD”.
När du använder dokumentglaset för att scanna flera original kan du ändra upplösningsinställningen varje gång du byter sida.
När du använder den automatiska dokumentmataren kan du inte ändra exponeringsinställningen när scanningen har påbörjats. (Du kan dock ändra exponeringen varje gång en ny uppsättning original läggs i om ”Jobbuppbygg.” används.)

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Upplösning]

2. #### Tryck på knappen för önskad upplösning

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Tryck på för att växla läge och ställa in upplösningen i varje läge om det finns olika destinationer i olika lägen. FTP och nätverksmappen ställs dock in till samma läge.
   - Om filens [Format] är inställt på [Kompakt PDF] eller om Komprimeringsförhållande är inställt på [Bet. svart bokstav] ställs upplösningen in på [300x300dpi].

Tillbaka till början