# MANÖVERPANEL

I det här avsnittet beskrivs de olika delarnas namn och funktioner på manöverpanelen.
Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Pekpanel
Meddelanden och knappar visas på pekpanelens skärm.
Styr maskinen genom att trycka direkt på de knappar som visas.
-SÅ HÄR ANVÄNDER DU PEKPANELEN
×
Huvudströmindkator
Den här lampan tänds när maskinens huvudströmbrytare är i läge ””.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
[STRÖMBRYTARE]-knapp
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av maskinen.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
Knappen/indikator för [Energisparläge]
Använd den här knappen för att ställa in maskinens timer för automatisk avstängning av ström och därmed spara energi.
Knappen [Energisparläge] blinkar när maskinens timer för automatisk avstängning av ström är aktiverad.
-TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM
×
Knappen/indikator för [Startskärm]
Använd den här knappen för att visa startskärmen.
-STARTSKÄRM
×
USB-uttag (typ A)
Används för anslutning av en USB-enhet, t.ex. ett USB-minne, till maskinen. Använd en skärmad kabel för USB-kabeln. Stöd för USB 2.0 (Hi-Speed).
Knappen [Hemskärm], knappen [Viloläge] eller pekpanelen

- Knappen [Hemskärm] och knappen [Viloläge] är elektrostatiska tryckknappar.
- Tryck på knappen [Hemskärm], knappen [Viloläge] eller pekpanelen med fingret.
  Om du trycker på knappen eller pekpanelen med en penna eller ett annat föremål kanske den inte fungerar på rätt sätt.
  Det finns risk för funktionsfel om du bär smycken eller andra accessoarer.
- Ta inte på pekpanelen när den startar. Maskinen kanske inte fungerar som den ska om du tar på pekpanelen.
  Exempel: När pekpanelen startar
  - När huvudströmbrytaren eller knappen [STRÖMBRYTARE] är PÅ.
  - Vid aktivering från automatisk avstängning

Vinkeln på pekpanelen och tangentbordet kan justeras.
Tillbaka till början