# SÄNDA EN BILD I SCANNINGSLÄGE

## Översikt

Skicka en bild i Scanningsläge (Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till skrivbordet, Scanna till nätverksmapp).

- Om minnet blir fullt när originalen scannas visas ett meddelande samtidigt som scanningen avbryts.
- Tänk på att inte skicka filer som är för stora vid användning av Scanna till e-post. Om filstorleken ökar för mycket när du t.ex. sänder original med flera sidor kan du behöva reducera antalet scannade sidor eller förminska sändningsstorleken. Om du använder Förbättrad komprimering (kompakt PDF-alternativ) kan du komprimera färgdata.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS
   Placera originalen så som visas nedan när du lägger i dem.

   Original | Dokumentinmatningsfack Lägg i originalet med utskriftssidan uppåt. | Dokumentglas Lägg i originalet med utskriftssidan nedåt och justera hörnet på originalet efter markeringen längst upp till vänster på dokumentglasets skala.
   --- | --- | ---
   * Stående format |  |
   * Liggande format |  |

   *Du lägger i ett stort stående original enligt bilden ”Liggande format” och anger placeringsriktningen i steg 3.
   Lägg i A5-original (5-1/2" × 8-1/2") stående (vertikalt). Fel format identifieras om original läggs i liggande (horisontellt). Ange originalstorleken manuellt för original i A5R-storlek (5-1/2" × 8-1/2"R).
   - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN
   Ikonen på knappen visar vilken typ av destination som lagrats i knappen.

   | Scanna till e-post
   | Scanna till FTP
   | Scanna till nätverksmapp

   - Om du har tryckt på en direktvalsknapp och skärmen har ändrats utan att du har tryckt på knappen , kommer destinationen för den knapp du tryckte på att anges automatiskt som destination.
   - När du använder Scanna till e-post kan du även skicka Cc- eller Bcc-kopior till andra destinationer. Tryck på för att välja destinationer.
   - Du kan ange flera olika destinationer.
   - Om du vill ändra [Ämne], [Filnamn], [Svara till] eller [Meddelandetext] trycker du på respektive inmatningsfält eller på [Alternativ].
   - - ÄNDRA ÄMNE, FILNAMN, SVARA TILL OCH MEDDELANDETEXT

3. #### Tryck på knappen [Original] och den knapp för ”Bildorientering” som har samma orientering som originalbilden.

   Du måste ange originalets orientering korrekt för att kunna scanna originalet i rätt orientering (originalets övre kant ska synas längst upp på displayen).
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Du kan ändra exponering, upplösning, filformat, färgläge och andra inställningar. Se följande.
   - - SCANNA BÅDA SIDOR PÅ ETT ORIGINAL AUTOMATISKT
     - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT
     - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN
     - ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD
     - ANGE SCANNINGSEXPONERING OCH ORIGINALBILDSTYP
     - ANGE SCANNINGSUPPLÖSNING
     - I scannings- och datainmatningslägena
     - ÄNDRA FÄRGLÄGESINSTÄLLNING
   - Genom att trycka på knappen [Övrigt] kan du konfigurera olika funktioner som t.ex. att ange sändningstid eller skicka originalsidor i olika storlekar gemensamt.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   - Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   - Tryck på knappen [Funkt.gransk.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om ”Id-Kort Kopiering” väljs under Övrigt kan dock endast exponeringen ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

Tillbaka till början